В новой версии 02МЕ добавлены следующие функции:
1. Звуковое подтверждение постановки/снятия.

Если установлен флажок «Звук. подтвержд. постановки» в секции «Времена», то после получения от ПЦН подтверждения на извещение о постановке под охрану на 1 секунду включится сирена. При снятии – сирена включается дважды на 0.5 секунды с паузой 0.5 с. 
2. Постановка под охрану.
Если в секции «Быстрая постановка» установлен признак «Включена», то с клавиатуры и/или мобильного телефона можно выполнить постановку набором двух цифр «06», при этом на ПЦН передается извещение «38» и под охрану становятся все шлейфы.

Полная постановка выполняется набором пяти цифр – 1ХХХХ, где 1 – команда постановки, ХХХХ-пароль пользователя.

Снятие – 3ХХХХ, где 3 – команда снятия, ХХХХ – пароль пользователя. 
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3. Блокирование/разблокирование ППК.
Если в поле  «Блокирование» записан номер телефона, то звонком с этого телефона производится блокирование работы ППК – ППК не реагирует на сработки в шлейфах, клавиатуру и т.п. Выводится ППК из этого состояния звонком с телефона, номер которого записан в поле «Разблокирование», либо локальным конфигурированием.
4. Постановочная зона.
В нормальном состоянии ШС3 – тампер ППК. Если убрать признак «Круглосуточный», то ШС3 становится постановочным. ППК становится под охрану и находится под охраной пока  ШС3  в обрыве, и снят с охраны, если ШС3 восстановлен в норму. Если есть задержки на вход/выход, то они работают.
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5. Частичная постановка.

Шлейф типа «Периметр» позволяет реализовать функцию частичной постановки под охрану. ШС «Периметр» ставится под охрану с клавиатуры и/или мобильного телефона набором двух цифр «04». На ПЦН передаются код «39» – частичная постановка. При такой постановке, независимо от содержимого поля «Задержка, сек.», при нарушении шлейф срабатывает мгновенно.  При полной или быстрой постановке задержка на  формирование извещения о нарушение определяется значением поля «Задержка, сек.». Снятие с охраны – командой снятия (3ХХХХ). Пример конфигурации – на рисунке ниже.
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6. Изменение/задание канала удаленного конфигурирования.

Для изменения/задания канала удаленного конфигурирования необходимо и достаточно с телефона, номер которого прописан в поле «Управление» на ППК отправить СМС следующего содержания:

APN:точка доступа к сети оператора мобильной связи,


IP:IP-адрес компьютера, с которого будет выполнятся удаленное конфигурирование,

PORT:порт компьютера, с которого будет выполнятся удаленное конфигурирование.

Пример.
APN:WWW.KYIVSTAR.NET,

IP:123.456.75.49,
PORT:10005.

Эти три строки можно разделять пробелами или Enter (перевод каретки), а вот каждая строка не должна cодержать  пробелов. Все данные вычитываю сразу после ":" до запятой ",". В конце обязательно точка должна быть. Символы - "APN", "IP", "PORT" можно вводить разными буквами (маленькими или большими).

При удачном изменение конфигурации  на ПЦН передается извещение «C3», в противном случае - извещение «CB».
7. Передача на ПЦН уровня сигнала GSM на объекте.

Для передачи на ПЦН уровня сигнала GSM на объекте необходимо и достаточно установить флажок «Передавать уровень GSM».
Весь диапозон (-114dbm…-54dbm) разбит на восемь поддиапозонов:
1. Не хуже -54 (---)
2.  -55…62 (-62)
3. -63…-70 (-70)
4. -71…-78 (-78)
5. -79…-86 (-86)
6. -87…-94 (-94)
7. -95…-102 (-102)
8. Хуже – 102 (-114).
В скобках указаны значения, отображаемые в пультовом ПО. 
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ШС3 – тампер ППК





ШС3 – постановочный


3F – постановка


4F - снятие











