У новій версії 02МЕ додані наступні функції:

1. Звукове підтвердження постановки/зняття.

Якщо встановлений прапорець «Звук. підтвержд. постановки» у секції «Часи», те після одержання від ПЦС підтвердження на повідомлення про постановку під охорону на 1 секунду ввімкнеться сирена. При знятті – сирена включається двічі на 0.5 секунди з паузою 0.5 с. 

2. Постановка під охорону.
Якщо в секції «Швидка постановка» установлено ознаку «Включена», то із клавіатури й/або мобільного телефону можна виконати постановку набором двох цифр «06», при цьому на ПЦС передається повідомлення «38» і під охорону стають усі шлейфи.

Повна постановка виконується набором п'яти цифр – 1ХХХХ, де 1 – команда постановки, Хххх-Пароль користувача.

Зняття – 3ХХХХ, де 3 – команда зняття, ХХХХ – пароль користувача. 
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3. Блокування/розблокування ППК.

Якщо в поле  «Блокування» записаний номер телефону, то дзвінком із цього телефону проводиться блокування роботи ППК – ППК не реагує на спрацювання в шлейфах, клавіатуру й т.п. Виводиться ППК із цього стану дзвінком з телефону, номер якого записаний у поле «Розблокування», або локальним конфігуруванням.

4. Постановочна зона.

У нормальному стані ШС3 – тампер ППК. Якщо прибрати ознаку «Цілодобовий», то ШС3 стає постановочним. ППК стає під охорону й перебуває під охороною поки  ШС3  в обриві, і снять із охорони, якщо ШС3 відновлений у норму. Якщо є затримки на вхід/вихід, то вони працюють.
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5. Часткова постановка.

Шлейф типу «Периметр» дозволяє реалізувати функцію часткової постановки під охорону. ШС «Периметр» ставиться під охорону із клавіатури й/або мобільного телефону набором двох цифр «04». На ПЦС передається код «39» – часткова постановка. При такій постановці, незалежно від змісту поля «Затримка, сек.», при порушенні шлейф спрацьовує миттєво.  При повній або швидкій постановці затримка на  формування повідомлення про порушення визначається значенням поля «Затримка, сек.». Зняття з охорони – командою зняття (3ХХХХ). Приклад конфігурації – на малюнку нижче.
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6. Зміна/завдання каналу віддаленого конфігурування.

Для зміни/завдання каналу віддаленого конфігурування необхідно й достатньо із телефону, номер якого прописаний у поле «Керування» на ППК відправити СМС наступного змісту:


APN:точка доступу до мережі оператора мобільного зв'язку,


IP: Ip-Адреса комп'ютера, з якої буде виконуватися віддалене конфігурування,

PORT:порт комп'ютера, з якого буде виконуватися віддалене конфігурування.

Приклад.

APN:WWW.KYIVSTAR.NET,

IP:123.456.75.49,

PORT:10005.

Ці три рядки можна розділяти пробілами або Enter (переведення каретки), а от кожний рядок не повинен містити  пробілів. Усі дані вичитуються відразу після ":" до коми ",". Наприкінці обов'язково повинна бути крапка. Символи - "APN", "IP", "PORT" можна вводити різними буквами (маленькими або великими).

При вдалій зміні конфігурації  на ПЦС передається повідомлення «C3», а якщо ні, то - повідомлення «CB».

7. Передача на ПЦС рівня сигналу GSM на об'єкті.

Для передачі на ПЦС рівня сигналу GSM на об'єкті необхідно й достатньо установити прапорець «Передавати рівень GSM».

Увесь диапазон (-114dbm…-54dbm) розбитий на вісім піддиапазонов:

1. Не гірше -54 (---)

2.  -55…62 (-62)

3. -63…-70 (-70)

4. -71…-78 (-78)

5. -79…-86 (-86)

6. -87…-94 (-94)

7. -95…-102 (-102)

8. Гірше – 102 (-114).

У дужках зазначені значення, відображувані в пультовому ПЗ. 
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ШС3 – постановочный


3F – постановка


4F - снятие








ШС3 – тампер ППК








