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ПРИЛАД ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ 

«Грифон  - 022_10»
(версія ПЗ 22_10.хх)
ПАСПОРТ
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Харків
 TOC 1. Призначення приладу

ППК Грифон-022_10 (в подальшому - прилад) призначений для приймання сповіщень від сповіщувачів та передавання їх на ПЦС по мовному каналу GSM в протоколі Contact-ID (автоматичні коди)  та/або по каналу GPRS, та/або по каналу Ethernet або Wi-Fi та  включення світлових і звукових оповіщувачів.
2. Технічні характеристики

2.1 Живлення приладу здійснюється від мережі змінного струму напругою 220В (+22В, -33В), частотою (501) Гц.

2.2 Ступінь захисту по ГОСТ 14254-96 (МЕК 529 - 89) для ППК Грифон-022К   -   ІР30.

2.3 Прилад призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях, в яких відсутні хімічні гази та пари, що руйнують метал та ізоляцію, з наступними умовами навколишнього середовища: 

температура від +50С до +400С;

відносна вологість від 30% до 80%;

атмосферний тиск від 86 до 107 кПа.

3. Комплектність

Після розпаковування приладу необхідно перевірити комплектність, що повинна відповідати таблиці 

	Позначення
	Найменування
	Кільк-ть
	Примітка

	Грифон-022_10
	ППК Грифон-022_10
	1
	

	Грифон-022_10 ПС
	Паспорт
	1
	

	MF-12-4,32кОм1%
	резистор
	6
	

	МЛТ 0,125 1кОм 5%
	резистор
	4
	

	BL-HG 033 
	світлодіод
	1
	

	ADA 0062
	антена
	1
	

	Грифон  LK-1
	клавіатура
	
	За замовленням

	версія ПЗ
	22_10.
	
	


4. Свідоцтво про приймання

ППК Грифон-022_10 заводський номер ________________________________________________________________     визнаний придатним для експлуатування.

	М.П.
	Дата випуску


	                     20__ р.

	
	
	

	
	Контролер ВТК
	Підпис


5. Гарантійні зобов’язання 

Виробник гарантує відсутність виробничих дефектів і несправностей устаткування і несе відповідальність за гарантійними зобов'язаннями відповідно до законодавства України.

Термін дії гарантії – 36 місяців з моменту продажу.

Ремонт приладу проводиться підприємством-виробником. 
Гарантійний період обчислюється з моменту придбання пристрою у офіційного дилера.

Протягом гарантійного терміну Виробник зобов'язується безкоштовно усунути дефекти Обладнання шляхом його ремонту або заміни на аналогічне за умови, що дефект виник з вини Виробника. Пристрій, що надається для заміни, може бути як новим, так і відновленим, але в кожному разі Виробник гарантує, що його характеристики будуть не гірші, ніж у замінного пристрою.

Виконання Виробником гарантійних зобов'язань по ремонту обладнання, яке вийшло з ладу, тягне за собою збільшення гарантійного терміну на час ремонту устаткування.

Якщо термін гарантії закінчується раніше, ніж через місяць після ремонту пристрою, то на нього встановлюється додаткова гарантія строком на 30 днів з моменту закінчення ремонту.

Виробник не несе відповідальності за сумісність свого Програмного Забезпечення з будь-якими апаратними або програмними засобами, що поставляються іншими виробниками, якщо інше не обумовлено в поданій Документації.

Ні за яких обставин Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, включаючи втрату даних, втрату прибутку та інші випадкові, послідовні або непрямі збитки, що виникли внаслідок некоректних дій з інсталяції, супроводу, експлуатації або пов'язаних з продуктивністю, виходом з ладу або тимчасовою непрацездатністю обладнання.

Виробник не несе відповідальності по гарантії у випадку, якщо зроблені ним тестування та / або аналіз показали, що заявлений дефект у виробі відсутній, або він виник внаслідок порушення правил інсталяції або умов експлуатації, а також будь-яких дій, пов'язаних зі спробами домогтися від пристрою виконання функцій, що не заявлені Виробником.

Умови гарантії не передбачають чистку та профілактику обладнання силами і за рахунок Виробника.

Виробник не несе відповідальності за дефекти і несправності Обладнання, які виникли в результаті:

- недотримання правил транспортування та умов зберігання, технічних вимог щодо розміщення та експлуатації;

- неправильних дій, використання Устаткування не за призначенням, недодержання інструкцій з експлуатації;

- механічних впливів;

- дії обставин непереборної сили (таких як пожежа, повінь, землетрус та ін.)

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ:

- на контрафактні вироби, придбані під маркою Виробника;

- на несправності, що виникли в результаті впливу навколишнього середовища (дощ, сніг, град, гроза тощо), настання форс-мажорних обставин (пожежа, повінь, землетрус та ін.) або впливу випадкових зовнішніх факторів (кидки напруги в електричній мережі та ін.);

- на несправності, викликані порушенням правил транспортування, зберігання, експлуатації або неправильною установкою;

- на несправності, викликані ремонтом або модифікацією Обладнання особами, не уповноваженими на це Виробником;

- на пошкодження, викликані потраплянням всередину Обладнання сторонніх предметів, речовин, рідин, комах і т.д .;

- на Обладнання, що має зовнішні дефекти (явні механічні пошкодження, тріщини, відколи на корпусі і всередині пристрою, зламані антени і контакти роз'ємів т.д .).

Для здійснення ремонту прилад висилають разом з паспортом та листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування приладу, контактний телефон особи з питань ремонту. 

	Дата надходження в ремонт
	Причина виходу з ладу
	Дата повернення
з ремонту
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Виробник:

ТОВ «Аргус-Інформ»

Україна,

61202, м. Харків, вул. Целіноградська, 22/39
тел./факс: 057-715-30-80

www.ai-grifon.com.ua
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