|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | | | | ***ПРАЙС-ЛИСТ*** | | | | | **2019** | | | |
| ***Оборудование для пультов централизованного***  ***ОХРАННОГО наблюдения*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Изображение*** | | ***Наименование товара*** | ***Примечание*** | | | | ***Цена с НДС РОЗНИЦА*** | | | ***Цена с НДС ОПТ + Для владельцеп пультов*** | | | |
| **ПЦН Грифон_clear.jpg** | | **ПЦН «АІ-Грифон»** | Пульт централизованного наблюдения за системами охранной сигнализации предназначен для приема, регистрации, обработки и хранения извещений, передаваемых ППК в составе:  **Трансивер центра приема тревожных извещений "Грифон -БПС" – 2шт.**  **ПО «ОИ АСПТИ «АI-Грифон»**  **Антена GSM с кабелем 3м. – 2 шт.**  **Кабель LAN -3 шт.**  **Сетевой коммутатор – 1 шт.**  Обслуживание до 600 ППК на один трансивер по любому из выбранных каналов связи:  **- G**SM и Ethernet;  - GPRS и Ethernet;  - Ethernet. | | | | **18981,00** | | | **15818,00** | | | |
| **ПЦН Грифон_clear.jpg** | | **ПЦН «АІ-Грифон»**  **СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ** | **При одновременном приобретении**  **10-ти шт.**  **ППК «Грифон-022»** | | | | **1999,00** | | | **1799,00** | | | |
| **Трансивер VGT.gif** | | **Трансивер центра приема тревожных извещений "Грифон - БПС"** | Трансиверы предназначены для приема извещений от средств охранной сигнализации на объектах по следующим каналам связи:  - GSM;  - GPRS;  - Ethernet.  Трансивер работает с ПО ПЦН, которое поддерживает работу с приемниками типа PC-LC2, CPM2 («Орлан», «Мост») и т.п., а также с «ПО ОИ АСПТИ «АІ -Грифон».Таким образом, можно подключать объектовые приборы производства ООО «Аргус-Информ» по каналам GSM, GPRS и Ethernet на существующее ПО других производителей. | | | | **9490,00** | | | **7909,00** | | | |
| ***Приборы приемно-контрольные охранные*** | | | | | | | | | | | | | |
| **021.tif** | | **ППК "Грифон-021"** | 2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и  разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус Z74 пластик под АКБ 1,2А/ч 12В, источник питания. | | | | | **2613,00** | | **2178,00** | | | |
| **Грифон-021_clear.jpg** | | **ППК "Грифон-021" металл** | 2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и  разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания. | | | | | **2826,00** | | **2355,00** | | | |
| **Грифон-021_clear.jpg** | | **ППК "Грифон-021 Ethernet"** | 2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS, Ethernet; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS или Ethernet; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания. **ВЕРСИЯ С МОДУЛЕМ ETHERNET** | | | | | **3256,00** | | **2714,00** | | | |
| **021.tif** | | **ППК "Грифон-021**  **Wi-Fi"** | 2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; WiFi (Ethernet); протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и  разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS или Ethernet; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус Z74 пластик под АКБ 1,2А/ч 12В, источник питания. **ВЕРСИЯ С МОДУЛЕМ Wi-Fi** | | | | | **3055,00** | | **2546,00** | | | |
| **022пл (1).tif** | | **ППК "Грифон-022"**  **Корпус Z74 (пластик)** | 6 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 групп, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус Z74 пластик под АКБ 1,2А/ч 12В, источник питания. | | | | | **2935,00** | | **2446,00** | | | |
| **Грифон-022_clear.jpg** | | **ППК "Грифон-022"** | 6 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 групп, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания. | | | | | **2957,00** | | **2623,00** | | | |
| **Грифон-022_clear.jpg** | | **ППК "Грифон-022**  **Ethernet"** | 6 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 группы, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS, Ethernet; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS или Ethernet; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. . Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания**. ВЕРСИЯ С МОДУЛЕМ ETHERNET** | | | | | **3147,00** | | **3160,00** | | | |
| **Грифон-022_clear.jpg** | | **ППК "Грифон-022К"**  **В комплекте 2 клавиатуры «LK-1»** | 10 ШС, 8 групп, до 32 пользователей,  2 независимые клавиатуры «LK-1»:  - любая постановка/снятие группы возможна только с той клавиатуры, к которой данная группа приписана; - звуковая и визуальная индикации состояния шлейфов группы отображается только на той клавиатуре, к которой приписана группа,  1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания, **2 клавиатуры «LK-1»** | | | | | **5653,00** | | **4711,00** | | | |
| **Грифон-022_clear.jpg** | | **ППК "Грифон-022" универсальный** | 6 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 групп, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. **Отправка SMS сообщения и звонок (опционально) о сработках пользователю (до 6 номеров).** Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания. | | | | | **3147,00** | | **2623,00** | | | |
| **022.tif** | | **ППК "Грифон-022**  **Wi-Fi"** | 6 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 группы, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM, GPRS; WiFi (Ethernet); протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS или Ethernet; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. . Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания**. ВЕРСИЯ С МОДУЛЕМ Wi-Fi.** | | | | | **3590,00** | | **2992,00** | | | |
| **Грифон-022_clear.jpg** | | **ППК "Грифон-023"** | 4 ШС, металлический корпус, импульсный источник питания, работает с LK-2, GK-2, RFID, РБ, БМ. Связь с ПЦН по каналу GSM - в протоколе Contact-ID, по каналу GPRS - в протоколе Contact-ID. Возможность подключения до 16 устройств постановки/снятия(УПЗ) в режиме постановки/снятия и до 160 УПЗ в режиме ППК. АКБ-7Ач. | | | | | **3894,00** | | **3245,00** | | | |
| **Устройство передачи извещений ППС-М охранное.jpg** | | **Устройство передачи извещений "ППС-М"** | Устанавливается в любой автодозвонный ППК, поддерживающий протоколы Contakt ID и обеспечивает передачу извещений на ПЦН по каналам связи GSM и/или GPRS в протоколе Contakt ID; контроль линии связи с ППК, индикация подтверждения постановки под охрану. | | | | | **2572,00** | | **2144,00** | | | |
| **Клавиатура светодиодная Грифон LK-1.png** | | **Клавиатура "Грифон LK-1"** | Светодиодная клавиатура, 2 шлейфа | | | | | **1125,00** | | **938,00** | | | |
| **LK2.jpg** | | **Клавиатура "Грифон LK-2"** | Светодиодная клавиатура, 2 шлейфа, светодиод подтверждения постановки, может работать в режиме ППК. | | | | | **1527,00** | | **1273,00** | | | |
| **gk1_open.png** | | **Клавиатура "Грифон GK-1"** | Клавиатура с ЖКИ экраном, 2 шлейфа | | | | | **2050,00** | | **1709,00** | | | |
| **GK-2.jpg** | | **Клавиатура "Грифон GK-2"** | ЖКИ клавиатура, 2 шлейфа, светодиод подтверждения постановки. | | | | | **2050,00** | | **1709,00** | | | |
| **RFID.jpg** | | **Устройство постановки/снятия "Грифон - RFID"** | Бесконтактный считыватель карт/брелоков стандарта «em-marine» 125 кГц, 2 шлейфа, светодиод подтверждения постановки, может работать в режиме ППК, в комплекте два брелока. | | | | | **1648,00** | | **1374,00** | | | |
| **РБ.gif** | | **Устройство постановки/снятия "Грифон - РБ"** | Приемник радиобрелоков, 2 шлейфа, светодиод подтверждения постановки, может работать в режиме ППК. В комплекте один брелок. | | | | | **2492,00** | | **2077,00** | | | |
| **БМ.gif** | | **Устройство постановки/снятия "Грифон - БМ"** | Считыватель биометрических данных, 2 шлейфа, светодиод подтверждения постановки, может работать в режиме ППК. | | | | | **3496,00** | | **2914,00** | | | |
| **rfid.jpg** | | **Устройство постановки/снятия "Грифон - RFID-1W"** | Бесконтактный считыватель карт/брелоков стандарта «em-marine» 125 кГц, в комплекте два ключа. **Для работы с ППК "Грифон-02х (02хWi-Fi)**. | | | | | **643,00** | | **536,00** | | | |
| ***Оборудование для пультов централизованного***  ***ПОЖАРНОГО наблюдения*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Пульт централизованного пожарного наблюдения.jpg** | | **Пульт централизованного пожарного наблюдения УИЦПТИ «АІ-Грифон»** | Пульт централизованного пожарного наблюдения предназначен для приема, расшифровки, регистрации и хранения кодированных сообщений, передаваемых ППК «Пегас», а также ППКП и ППС работающих в протоколе Contact-ID в составе:  **Устройство индикации центров приёма тревожных извещений БПОИС-01 (ПК-моноблок (сервер) – 1шт.**  **Клавиатура, мышь**  **Программное обеспечение «Грифон»**  **Источник бесперебойного питания (UPS-650VA) – 1 шт.**  **Трансивер центра приема тревожных извещений "Грифон -БПС" – 2шт.**  **Источник питания – 2шт.**  **Кабель USB – 1шт.**  **Антена GSM с кабелем 3м. – 2 шт.**  **Кабель LAN -3 шт.**  **Сетевой коммутатор – 1 шт.**  Обслуживание до 600 ППК на один трансивер по любому из выбранных каналов связи:  **- G**SM и Ethernet;  - GPRS и Ethernet;  - Ethernet;  - TEST  **Сертификат соответствия : №UA 1.166.0204901-13 от 09.09.2013г.** | | | | | **53500,00\*** | | | **44586,00** | | |
| **\*- цену уточнять в отделе продаж (цена зависит от стоимости сервера)** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Приборы приемно-контрольные ПОЖАРНЫЕ*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Устройство передачи извещений ППС-М пожарное.png** | | **Устройство передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности "ППС-М"** | | | | Передача на ПЦН по каналу GSM в протоколах GSM Грифон-01, по каналу GPRS в форматеContact-ID о состоянии ППКП и шлейфов сигнализации, от любых ППКП. **Сертифицирован по стандарту ДСТУ EN-54-21(тип 1,2).** | | **2350,00** | | | | **2144,00** | |
| **Устройство передачи извещений ППС-М пожарное.png** | | **Устройство передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности "ППС-М"(Омега — F)** | | | | Передача на ПЦН по каналу GSM в протоколах GSM Грифон-01, по каналу GPRS в форматеContact-ID о состоянии ППКП, колец и датчиков сигнализации от САПС «Омега-F» . **Сертифицирован по стандарту ДСТУ EN-54-21(тип 1,2).** | | **6552,00** | | | | **6111,00** | |
| **Устройство передачи извещений ППС-М пожарное.png** | | **Устройство передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности "ППС-М" (Дозор+64)** | | | | Передача на ПЦН по каналу GSM в протоколах GSM Грифон-01, по каналу GPRS в форматеContact-ID о состоянии ППКП и шлейфов сигнализации от САПС «Дозор+64» . **Сертифицирован по стандарту ДСТУ EN-54-21(тип 1,2).** | | **6552,00** | | | | **6111,00** | |
| ***Аксессуары для приборов приемно-контрольных*** | | | | | | | | | | | | | |
| **konfigurator_opt.jpeg** | | **Конфигуратор АІ40.01 универсальный для объектовых приборов серии "Грифон"/"Пегас"** | | | Предназначен для программирования объектовых приборов охранной серии "Грифон"/"Пегас",128 файлов конфигурирования | | | **2192,00** | | | | **1827,00** | |
| **021.tif** | | **Корпус «Грифон» пластиковый Z74** | | | Корпус, тампер, клемник | | | **138,00** | | | | **129,00** | |
| **Грифон-021_clear.jpg** | | **Корпус «Грифон» металлический** | | | Корпус, тампер, клемник | | | **315,00** | | | | **297,00** | |
| **HTB1rA4tOVXXXXc7aXXXq6xXFXXXO.jpg_220x220.jpg** | | **Антенна GSM с разъемом SMA и кабелем (15м)** | | |  | | | **898,00** | | | | **804,00** | |
| **gsm-_-_-_-907-__1.jpg** | | **Антенна GSM ADA-0068-SMA-3 m** | | |  | | | **158,00** | | | | **126,00** | |
| **uupower_dc36w-tfo.300x300w_zoom.jpg** | | **Импульсный источник питания в металлическом корпусе 20МП-14,7V (14,7V - 1,0A)** | | |  | | | **466,00** | | | | **442,00** | |
| **p-1000-tesla.jpg** | | **Импульсный источник питания в пластиковом корпусе 12V — 1,0A)** | | |  | | | **299,00** | | | | **284,00** | |
| **motoma_akb-12v-7ah-sla-Vwb.300x300w_zoom.jpg** | | **Аккумулятор АКБ 12V, 7 А/ч** | | |  | | | **438,00** | | | | **394,00** | |
| **motoma_akb-12v-12ah-sla-PzN.300x300w_zoom.jpg** | | **Аккумулятор АКБ 12V, 1,2 А/ч** | | |  | | | **225,00** | | | | **198,00** | |