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	2024

	Оборудование для пультов централизованного
 ОХРАННОГО наблюдения

	Изображение
	Наименование товара
	Примечание
	Цена с НДС РОЗНИЦА
	Цена с НДС      ОПТ + Для владельцеп пультов
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	ПЦН «АІ-Грифон»

	Пульт централизованного наблюдения за системами охранной сигнализации предназначен для приема,  регистрации, обработки и хранения  извещений, передаваемых ППК в составе:
Трансивер центра приема тревожных извещений  "Грифон -БПС" – 2шт.
ПО «ОИ АСПТИ «АI-Грифон»
Антена GSM с кабелем 3м. – 2 шт.
Кабель LAN -3 шт.
Сетевой коммутатор – 1 шт.
Обслуживание до 600 ППК на один трансивер по любому из выбранных каналов связи: 
 - GSM и Ethernet;
 - GPRS и Ethernet;
 - Ethernet.
	25680,00
	23346,00
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	Трансивер центра приема тревожных извещений  "Грифон - БПС"

	Трансиверы предназначены для приема извещений от средств охранной сигнализации на объектах по следующим каналам связи: 
- GSM;
 - GPRS;
 - Ethernet.
Трансивер работает с ПО ПЦН, которое поддерживает работу с приемниками типа PC-LC2, CPM2 («Орлан», «Мост») и т.п., а также с «ПО ОИ АСПТИ «АІ -Грифон».Таким образом, можно подключать объектовые приборы производства ООО «Аргус-Информ» по каналам GSM, GPRS и Ethernet на существующее ПО других производителей.
	12843,00
	11676,00

	










Приборы приемно-контрольные охранные 
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ППК "Грифон-021"



	2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM,  GPRS;  протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и 
разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус Z74 пластик под АКБ 1,2А/ч 12В, источник питания.
	4524,00
	4074,00
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	ППК "Грифон-021" металл
	2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM,  GPRS;  протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и 
разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания.
	4974,00
	4482,00
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	ППК "Грифон-021 Ethernet"
	2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM,  GPRS, Ethernet;  протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS или Ethernet; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания. ВЕРСИЯ С МОДУЛЕМ ETHERNET
	5385,00
	4842,00
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	ППК "Грифон-021
  Wi-Fi"


	2 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 1 группа, до 7 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM,  GPRS; WiFi (Ethernet);  протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и 
разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS или Ethernet; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус Z74 пластик под АКБ 1,2А/ч 12В, источник питания. ВЕРСИЯ С МОДУЛЕМ Wi-Fi
	5385,00
	4842,00
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	ППК "Грифон-022"
	6 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 групп, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM,  GPRS;  протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания.
	5226,00
	4704,00
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	ППК "Грифон-022
  Wi-Fi/Ethernet


	
6 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 группы, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM,  GPRS; WiFi (Ethernet);  протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS или Ethernet; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. . Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания. ВЕРСИЯ С МОДУЛЕМ Wi-Fi.
	5760,00
	5184,00
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	ППК "Грифон
022-10”

	10 ШС+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 групп, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM,  GPRS;  протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания.
	
5811,00

	5232,00
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	ППК "Грифон
022-14”

	14 ШС(4 на выносном модуле расширения)+2 ШС клавиатуры (опционально), 8 групп, до 32 пользователей (ключей), постановочный шлейф, 1 управляющий выход, 1 SIM –карта, каналы передачи на ПЦН: GSM,  GPRS;  протокол передачи Contact ID; удаленное блокирование и разблокирование работы ППК; удаленное конфигурирование по каналу GPRS; удаленное обновление версии программного обеспечения ППК; передача на ПЦН уровня сигнала GSM одновременно с извещением. Корпус металлический под АКБ 7 А/ч 12В, источник питания.
	6357,00
	5724,00
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	Устройство передачи извещений "ППС-М"

	
Устанавливается в любой автодозвонный ППК, поддерживающий протоколы Contakt ID и обеспечивает передачу извещений на ПЦН по каналам связи GSM и/или GPRS  в протоколе  Contakt ID; контроль линии связи с ППК, индикация подтверждения постановки под охрану.
	3636,00
	3273,00
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	Клавиатура "Грифон LK-1"

	
Светодиодная клавиатура, 2 шлейфа
	1578,00
	1425,00
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	Устройство постановки/снятия                                                              "Грифон - RFID-1W"

	
Бесконтактный считыватель карт/брелоков стандарта «em-marine» 125 кГц, в комплекте два ключа. Для работы с ППК "Грифон-02х (02хWi-Fi). 
	969,00
	873,00

	






Дополнительная скидка при покупке от 10шт. охранных ППК

Оборудование для пультов централизованного
 ПОЖАРНОГО наблюдения
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	Пульт централизованного пожарного наблюдения УИЦПТИ «АІ-Грифон»


	
Пульт централизованного пожарного наблюдения предназначен для приема, расшифровки, регистрации и хранения кодированных сообщений, передаваемых ППК «Пегас», а также ППКП и ППС работающих в протоколе Contact-ID в соответсвии с сертифікатом соответствия
Обслуживание до 600 ППК на один трансивер по любому из выбранных каналов связи: 
 - GSM и Ethernet;
 - GPRS и Ethernet;
 - Ethernet;
Сертификат соответствия : №UA.1О190.00652-19 від 06.12.2019р. 
	От 12843,00*
	От 11676,00

	*- цену уточнять в отделе продаж (цена зависит от комплектации заказа)



	Дополнительное оборудование для ПОЖАРНЫХ ППК и газоанализаторов
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	Устройство передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности "ППС-М" 

	
Объектовое устройство сопряжения беспроводных каналов связи GSM/GPRS. ППС подключается к любым ППКП, поддерживающим протокол ContactID, других производителей. ДСТУ EN-54-21(тип 1,2).
	5100,00
	4638,00
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	Устройство передачи     пожарной тревоги и предупреждения о неисправности   "ППС-М" (САПС «Омега-F», «Омега-Е» с модулем 485)
	
Объектовое устройство сопряжения беспроводных каналов связи GSM/GPRS. Для передачи на ПЦН информации о состоянии ПК-П, колец и датчиков сигнализации  САПС «Омега-F», «Омега-Е»
	8460,00
	7716,00
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	Устройство передачи пожарной тревоги и предупреждения о неисправности "ППС-М" (Газоанализаторы «Дозор С-Ц», «Дозор-С»
 с модулем 485)

	
Объектовое устройство сопряжения беспроводных каналов связи GSM/GPRS. Для передачи на ПЦН информации от каналов связи и датчиков Газоанализаторов цифровых «Дозор С-Ц», «Дозор-С»  
	8460,00
	7716,00

	











 Аксессуары для приборов приемно-контрольных
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	Корпус «Грифон» пластиковый Z74
	Корпус, тампер, клемник
	273,00
	246,00
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	Корпус «Грифон» металлический
	Корпус, тампер, клемник
	657,00
	591,00
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	Антенна GSM с  разъемом SMA и кабелем (10м)

	 
	987,00
	888,00
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	Антенна GSM ADA-0068-SMA-3 m

	 
	195,00
	177,00
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	Импульсный источник питания в металлическом корпусе 20МП-14,7V (14,7V - 1,0A)

	 
	576,00
	519,00
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	Импульсный источник питания в пластиковом корпусе 12V — 1,0A)
	 
	366,00
	345,00

	[image: ]
	Импульсный источник питания 12V — 1,0A)
	
	264,00
	240,00
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	Аккумулятор АКБ 12V, 7 А/ч

	 
	537,00
	507,00
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	Аккумулятор АКБ 12V, 1,2 А/ч

	
	276,00
	249,00
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